GRUPO III – Cat. 69 (Oficial 1ª Mantenimiento) Acceso Libre
1.-
El capítulo III del Título I de la Constitución Española trata de:



a) Los principios rectores de la política social y económica.



b) La suspensión de los derechos y libertades.



c) Los derechos y deberes de los ciudadanos.

2.-
Según el artículo 87 de la Constitución Española, para la presentación de proposiciones de Ley por medio de la iniciativa popular, se exige un mínimo de:



a) 500.000 firmas acreditadas.



b) 400.000 firmas acreditadas.



c) 1.000.000 firmas acreditadas.

3.-
Según lo dispuesto en el artículo 57.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico del las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la eficacia de los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo quedará demorada, entre otras circunstancias, cuando:



a) Lo requiera el administrado.



b) Se produzcan por escrito.



c) Así lo exija el contenido del acto.

4.-
Según el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo para interponer recurso de alzada, si el acto fuera expreso, será de:



a) Un mes.



b) Dos meses.



c) Veinte días.

5.-
Según el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía de Galicia, el Presidente de la Xunta será elegido:



a) Por el Consello de la Xunta entre sus miembros.



b) Por el Parlamento de Galicia entre sus miembros.



c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6.-
Según la Ley 1/1983, de la Xunta y de su Presidente, la elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma le corresponde:



a) Al Conselleiro de Economía y Hacienda.



b) Al Presidente de la Xunta de Galicia.



c) A la Xunta.

7.-
Según el artículo 9 de la Ley 4/1988, de la Función Pública de la Xunta de Galicia, los contratos del personal laboral de la Xunta de Galicia:



a) Deberán formalizarse, en todo caso, por escrito.



b) No deberán formalizarse, en todo caso, por escrito.



c) Deberán formalizarse por escrito si lo solicita el trabajador.

8.-
Según el artículo 25 del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, el personal incluido en su ámbito de aplicación tendrá derecho a percibir:



a) Tres pagas extraordinarias.



b) Cuatro pagas extraordinarias.



c) Dos pagas extraordinarias.

9.-
El artículo 21º del IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Xunta de Galicia, establece que, por traslado de domicilio en caso de tener cambio de término municipal, el trabajador podrá disfrutar de una licencia de:




a) Tres días.




b) Dos días.




c) Cinco días.

10.-
El acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente de sociedades, que se regula en el artículo 52 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea hace mención:




a) A la libre circulación de trabajadores.




b) Al derecho de establecimiento.




c) A la libre circulación de capitales.

11.-
¿Qué son ensambles a media madera?

a) Aquellos donde las piezas de madera son cortadas a inglete y unidas por sus extremos.

b) Aquellos en los que las dos piezas tienen el mismo grosor y el rebaje practicado en cada una de ellas es exactamente la mitad del grosor de la madera.



c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas.

12.-
A mayor número de dientes en una sierra, ¿cómo será el corte?



a) Lento y preciso.



b) Rápido e impreciso.



c) Rápido y preciso.

13.-
Una moldura ancha y de poco saliente, que se calvea en los basamentos, ¿cómo se conoce?



a) Plinto.



b) Abaco.



c) Corona o imposta.

14.-
Las maderas más fáciles de impregnar son las que tienen los vasos:



a) Vacíos, pequeños, numerosos y uniformemente esparcidos.



b) Grandes y rellenos.



c) Pequeños, rellenos y poco numerosos.

15.-
Los tableros aglomerados se componen de:



a) Capas laminadas de madera encolada.



b) Virutas de madera encoladas.



c) Celulosa enfibrada.

16.-
¿Qué mide la textura de una madera?



a) La resistencia de una madera.



b) Su crecimiento.



c) La conductividad térmica de una madera.

17.-
Según las normas UNE, las chapas de madera se definen como:



a) Hoja de madera de espesor superior a 5mm. obtenida por desenrollo.

b) Hoja de madera de espesor inferior a 5 mm. obtenida por desenrollo o rebanado.



c) Tablero de madera obtenido por encolado de virutas del mismo material.

18.-
El tablero mdf o duro, está compuesto de:



a) Virutas de madera encolada.



b) Capas laminadas de madera.



c) Fibras de madera u otros vegetales refinados parcialmente.

19.-
El movimiento que tiene por trayectoria una circunferencia y cuya velocidad es constante en intensidad, se denomina:



a) Movimiento circular uniformemente acelerado.



b) Movimiento circular uniforme.



c) Movimiento circular oscilatorio.

20.-
La magnitud que representa el trabajo realizado por unidad de tiempo, se denomina:



a) Potencia.



b) Trabajo.



c) Presión.

21.-
La unidad de fuerza que al actuar sobre el gramo-masa le imprime una aceleración de 1 cm. por segundo, se denomina:



a) Newton.



b) DINA.



c) Kilopondio.

22.-
La presión ejercida por la fuerza de 1 dina sobre 1 cm2, se denomina:



a) Pascal.



b) Baria.



c) Bar.

23.-
¿Qué es un presostato?

a) Es un mecanismo regulable que actúa por presión y abre o cierra un contacto eléctrico.



b) Es un mecanismo eléctrico que regula la velocidad de giro de las bombas.



c) Es una válvula reguladora.

24.-
El hidrómetro se utiliza para:



a) Medir la humedad.



b) Medir la columna de agua.



c) Medir el CO2. 

25.-
Un vacuómetro, que sirve para medir la depresión o tiro de las chimeneas, se denomina:



a) Tubo de Bourdon.



b) Medidor de Coriolis.



c) Deprimómetro.

26.-
Un caudalímetro de obstrucción, tipo tubo Annubar, permite medir:

a) El caudal en unidades de volumen, mediante una alteración en el flujo de la corriente de fluido.



b) El caudal en unidades de masa.

c) El caudal en unidades de masa, mediante una alteración en el flujo de la corriente de fluido.

27.-
La capacidad de un condensador se mide en:



a) Faradios.



b) Amperios.



c) Vatios.

28.-
¿Qué significado tiene las siglas ICP?



a) Interruptor de control de potencia.



b) Interruptor de control de protección.



c) Interruptor de control de prueba.

29.-
Para instalar una lámpara conmutada desde tres puntos necesito:



a) Dos interruptores y un conmutador.



b) Dos conmutadores y un conmutador de cruzamiento.



c) Dos conmutadores de cruzamiento y un interruptor.

30.-
La ley de Joule representa:

a)      La intensidad que circula por una resistencia eléctrica

b)      El calor desprendido por una resistencia eléctrica

c)      La diferencia de potencial en una resistencia eléctrica 

31.-
No es una parte del soplete:

a)      La intensidad que circula por una resistencia eléctrica.

b)      El calor desprendido por una resistencia eléctrica

c)      La diferencia de potencial en una resistencia eléctrica

32.-
Antes de conectar los manorreductores en las botellas de oxígeno y acetileno debemos de:

a)      Comprobar que los sopletes  están abiertos.

b)      Comprobar que las botellas están frías.

c)      Abrir ligeramente los grifos de las botellas para expulsar posibles suciedades que se hayan alojado en las salidas

33.-
La servoválvula es un válvula direccional de:

a)      Un número limitado de posiciones 

b)      Infinitas posiciones, que ofrece la característica adicional de controlar tanto la cantidad como la dirección del caudal.

c)      Infinitas posiciones, pero no permite controlar la dirección del caudal.

34.-
Dentro de los tipos de soldadura de arco eléctrico está, entre otros: 

a)      La soldadura oxiacetilénica .

b)      La soldadura por el procedimiento T.I.G.

c)      La soldadura por partículas de alta energía.

35.-
El principio, “todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido, sufre un empuje vertical hacia arriba igual al peso del líquido desplazado”, se conoce con:

a)      Principio de Pascal 

b)      Principio de Bernoulli

c)      Principio de Arquímedes

36.-
En el líquido incompresible:

a)      La presión varia en cada punto.

b)      La presión es constante en cada punto.

c)      No existe presión

37.-
En las instalaciones de gas se localizaran las fugas:

a)      Con un soplete encendido

b)      Con agua jabonesa

c)      Con CO2

38.-
Según el Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijo, los depósitos de superficie:

a)      Serán puestos a tierra con una resistencia menor de 100

b)      No necesitan ser puestos a tierra 

c)      Serán puestos a tierra con una resistencia menor de 20

39.-
El gasoil posee un punto de inflamación:

a)      Inferior a 55º C 

b)      Entre 55º C y 100º C

c)      Inferior a 40º C

40.-
En una caldera de calefacción sobrepresionada, ¿cómo tiene que ser el quemador?

a)      Atmosférico

b)      Mecánico

c)      Ninguna es correcta.

41.-
¿Qué es un fluxor?

a)      Es una válvula de expansión

b)      Un grifo de cierre automático

c)      Una válvula de regulación

42.-
En una instalación industrial frigorífica, usaremos:

a)      Cloruro de metilo

b)      Cloruro sulffuroso

c)      Amoníaco

43.-
A un interruptor de emergencia (seta) cuando está activado se le restituya a su función:

a)      Pulsando el rearne

b)      Pulsando el disco 

c)      Girando el disco

44.-
Un maniquí plancha con:

a)      Vapor- Aire caliente.

b)      Vapor

c)      Agua y vapor

45.-
Un pelapatatas tiene:

a)      Cuchillas 

b)      Resaltes metálicos

c)      Abrasivo

46.-
Las campanas para extracción de humos en cocinas industriales estarán construidas con material:

a)      Combustible pero no infamable

b)      De un grado de inflamabilidad moderada

c)      No combustible

47.-
Los extintores de polvo químico tienen a igualdad de contenido:

a)      La mitad de capacidad de apagado que los de CO2

b)      El doble de capacidad de apagado que los de CO2

c)      Igual de capacidad de apagado que los de CO2

48.-
¿Cuál es el peso máximo de manipulación de carga por parte de un trabajador en condiciones óptimas?:

a)      25 kg

b)      50 kg

c)      45 kg

49.-
De acuerdo con el Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre:

a)      17 Y 27ºC

b)      14 Y 25ºc

c)      Inferior a 25ºC

50.-
En relación con las maniobras de reanimación, señale la respuesta correcta:

a)      Le haremos la respiración boca a boca, sin retirarle de la boca las prótesis dentales móviles ni restos de alimentos

b)      No hace falta realizar masaje cardíaco si se hace la respiración  boca a boca

c)      Se combinarán masaje cardíaco y respiración boca a boca según sea uno o dos los socorristas. Realizando compresiones en el tercio inferior del hueso esternón, y estirando la cabeza hacia atrás de manera que la lengua no obstruya el paso del aire.

PREGUNTAS DE RESERVA:51.-
Los termómetros llamados pirómetros, se emplean para medir temperaturas:

a)      Entre 100 y 200ºC

b)      Entre 100 y 500ºC

c)      Mayores de 1000ºC

52.-
¿Cuál sería el valor de una resistencia fija en la que apreciáramos los anillos naranja, azul, amarillo, y plateado?:

a)      360 K Ohmios y 10% tolerancia

b)      36 K Ohmios y 10% tolerancia

c)      3 K6 Ohmios y 10% tolerancia

53.-
Un quemador mecánico de gasoleo de dos llamas tiene los siguientes mecanismos:

a)      Transformador encendido- 1 electrovalvula- 2 boquillas

b)      Transformador encendido- 2 electrovalvulas- 2 boquillas

c)      Transformadores encendidos- 2 electrovalvulas- 2 boquillas
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